**Техническое описание продукции**

**Радиостанция АСТРА DP.V3, носимая аналоговая**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара  | Характеристики товара | Ед. изм | Кол-во |
| 1. | **Радиостанция АСТРА DP.V3, носимая аналоговая** ОКПД-2: 26.30.11.150 | **Технические характеристики:**Вид: Портативная (носимая).Режим работы: Аналоговый.Размер: не более 135\*60\*40 ммВес: не более 270 граммовКоличество программируемых каналов: 32Максимальная рабочая температура: + 60 Градус Цельсия.Минимальная рабочая температура: -20 Градус Цельсия.Максимальное значение диапазона рабочих радиочастот: 174 Мегагерц.Минимальное значение диапазона рабочих радиочастот: 136 Мегагерц.Шаг частоты – 12,5/25 КГцНаличие дисплея – Нет.Наличие русской озвучки – ДаТип батареи: Li-Pol или Li-IONЕмкость батареи, мАч: ≥ 2350Голосовое оповещение заряда АКБ – даСтепень защиты IP: 54Выходная мощность: ≥ 5 и ≤ 8 Ватт Кодирование DCS / CTCSS - ДаНаличие функции TOT – ДаНаличие функции VOX при использовании с гарнитурой – ДаНаличие функции BCLO – ДаНаличие функции Скремблер – ДаНаличие функции Мониторинг – ДаНаличие функции Шумоподавление – ДаНаличие функции Сканирование – ДаНаличие функции Компандер – ДаВстроенный светодиодный фонарик – нетНаличие бесплатного программного обеспечения для операционных систем Windows, Linux - ДаНаличие в комплекте: Радиостанция - 1 шт;Аккумуляторная батарея - 1 шт;Зарядное устройство - 1 штАдаптер питания - 1 шт;Руководство пользователя - 1 шт;Антенна - 1 шт;Ремешок на запястье - 1 шт;Зажим для ношения на поясе + винты.**Качественные характеристики:** Качество поставляемого «Товара» должно соответствовать требованиям ГОСТ и регламентам Таможенного союза для аналоговых средств радиосвязи.**Функциональные характеристики:** Радиостанция предназначена для обеспечения радиосвязи в диапазоне 136-174 МГц. Радиостанция должна обеспечивать дальность связи до 10 км. Радиостанция должна быть совместима с продукцией мировых брендов – Motorolla, Hytera. | шт. |  |

Сведения о сертификации:

1. Декларация ЕАЭС о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
2. Декларация ЕАЭС о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

**Радиостанции АСТРА полностью разработаны в конструкторском бюро отечественного производителя. Радиостанции выпускаются на одном из самых современных производств на территории РФ. Новое программное и аппаратное обеспечение, использован российский чип. Программное обеспечение внесено в реестр Минпромторга. Астра-DP входит в реестр ТОРП (телекоммуникационного оборудования российского производства).**